附件1：采购清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** | **单位** | **技术要求** |
| **软件系统** | | | | |
| 1 | 医疗废物信息化管理系统 | 1 | 套 | 必须符合云南省卫健委发布的接口标准、数据规范、信息标识规范和预警触发机制要求。 |
| **硬件设备** | | | | |
| 2 | 智能医废车 | 3 | 辆 | 具备医疗废物收集转运、称重、打印、扫描（有线无线扫描枪）、数据传输、行车视频、定位等功能。支持电动和手动两种方式，容量大于700L，载重量大于200kg。防渗漏、防刺穿，底部带排水阀。 |
| 3 | 普通医废车 | 8 | 辆 | 容量660L，高密度HDPE材质（黄色），防渗漏、防刺穿，底部带排水阀，采用实心橡胶轮（两个万向轮，两个定向轮）。 |
| 4 | 固定式智  能医废秤 | 3 | 台 | 具备医疗废物称重、打印、扫描（有线无线扫描枪）、数据传输等功能。 |
| 5 | 便携式回收终端（PDA） | 15 | 台 | 具备医疗废物收集、打印、扫描、数据传输、定位等功能。要求方便携带，与普通医废车配合，完成医废收集全流程。 |
| 6 | 便携式蓝牙电子秤 | 15 | 台 | 量程：60Kg，精度：0.01Kg ，通讯方式：蓝牙4.0以上。配合便携式回收终端（PDA）使用。 |
| 7 | 高清摄像头 | 5 | 个 | 具有200万像素 CMOS传感器，视频信号支持接入在线监控平台。 |
| 8 | 物联网卡 | 21 | 张 | 服务期内提供流量网络。 |
| **耗材** | | | | |
| 9 | 防伪扎带 | 72万 | 根 | 扎带须具备唯一溯源码，作为追溯凭据；扎带使用后，单向锁止无法打开，强行剪断后失效。 |
| 10 | 打印标签纸（100张／卷） | 7200 | 卷 | 用于打印医疗废物标识，须做防水处理。 |
| 11 | 其他 | 3 | 年 | 科室交接二维码及系统运行过程中其他所需耗材。 |
| 12 | 技术（售后）  服务 | 3 | 年 | 负责信息系统搭建工作并将系统接入省级医疗废物监管信息平台，提供技术培训，服务期内系统及硬件设备维护，确保系统有效稳定运行。  服务期内提供设备全免费保修、需定期更换的配件免费更换等。  提供系统升级、软件功能更新、数据储存以及其他的支持服务。  具有稳定的、人员结构合理的专业技术团队（昆明地区），提供7×24小时技术响应服务，对于各类故障在2小时内做出明确响应和安排，6小时赶到项目现场，24小时解决问题。  安排技术人员每周巡检，主动排除故障，提供高质量、可持续的运维服务。 |